### 一、单项选择题

1、寄存器间接寻址方式中，操作数存放在( D )中。

A、通用寄存器 B、程序计数器

C、堆栈 D、主存单元

2、8086CPU中寄存器BP用作( A )。

A、基址指针寄存器 B、堆栈指针寄存器

C、计数器 D、累加器

3、下列四个寄存器中，可作为16位寄存器的是( C )。

A、DL B、CL C、BP D、BH

4、在段内寻址时，可以提供偏移地址的寄存器组是( C )。

A、AX、BX、CX、DX B、BP、SS、IP、SI

C、BX、BP、SI、DI D、CS、DS、ES、SS

5、设DS=27FCH，某一数据存储单元的偏移地址为8640H，则数据存储单元的物理地址正确的是( D )。

A、27FCH B、27FC0H C、8640H D、30600H

6、如果(AL)=01100011B，(AH)=00100001B，执行ADD AL，AH指令后，正确的结果为( B )。

A、(AL)=01100011B，CF=0 B、(AL)=10000100B，CF=0

C、(AL)=00100001B，CF=1 D、(AL)=10000100B，CF=1

7、在计算机系统软件中，汇编程序是一种( D )。

A、汇编语言程序

B、编辑程序

C、将高级语言程序转换成汇编语言程序的程序

D、翻译程序

8、在寄存器间接寻址方式中，操作数在( A )中。

A、存储器 B、堆栈

C、通用寄存器 D、段寄存器

9、8086CPU中有4个数据寄存器，其中AX除用作通用寄存器外，还可用作( A )。

A、累加器 B、计数器

C、基址寄存器 D、段寄存器

10、设寄存器位数为8位，机器数采用补码形式(含一位符号位)。对应于十进制数-27，寄存器内容为( C )。

A、27H B、9BH C、E5H D、5AH

11、8086/8088微处理器有( D )地址线，直接寻址内存空间的范围是( )。

A、10条，64KB B、20条，64KB

C、16条，1MB D、20条，1MB

12、8086CPU有( A )个状态标志。

A、6 B、7 C、8 D、9

13、目前的计算机，从原理上讲( C )。

A、指令以二进制形式存放，数据以十进制形式存放

B、指令以十进制形式存放，数据以二进制形式存放

C、指令和数据都以二进制形式存放

D、指令和数据都以十进制形式存放

14、在汇编语言程序中，对ENDS语句的叙述正确的是( B )。

A、ENDS语句是一可执行语句

B、ENDS语句表示段定义到此结束

C、ENDS语句表示源程序到此结束

D、ENDS语句在汇编后要产生机器码

15、若定义：

B DW 1，2，3 DUP(0)，

则该伪指令需要分配( B )个字节单元。

A、1 B、10 C、100 D、不能确定

16、用来表示堆栈指针的寄存器是( C )。

A、IP B、BP C、SP D、SS

17、在8086/8088系统中，乘法运算的结果( C )。

A、只能在AX中 B、可以在所有的寄存器中

C、在AX或者DX和AX中 D、主要在操作数所决定的内存单元中

18、下述指令中不改变PSW的指令是( A )。

A、MOV AX，BX B、AND AL， 0FH

C、SHR BX，CL D、ADD AL， BL

19、MOV SP，3210H

PUSH AX

执行上述指令序列后，SP寄存器的值是( B )。

A、3211H B、320EH C、320FH D、3212H

20、在机器内部操作中，CPU与存储器之间的任何信息交换使用的都是( B )。

A、逻辑地址 B、物理地址

C、有效地址 D、相对地址

### 二、多项选择题

1、以下寻址方式中，哪些是属于存储器寻址的 ( BCDE )。

A、立即数寻址 B、基址寻址 C、变址寻址

D、寄存器间接寻址 E、直接寻址

2、对于ADD指令，以下哪些标志位是要被影响的 ( ABCDE )。

A、CF B、OF C、PF D、ZF E、SF